## Заполните и пришлите

## на эту электронную почту

## elit-textile@inbox.ru

## Ваш адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ телефона/имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ЗАЯВКА

## на расчет одежды сцены ,

## театральных штор.

**0.Ширина и высота сцены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (м)**

**1**. **Антрактно-раздвижной занавес (из 2-х половин)**

* ВНИМАНИЕ! Если у вас есть готовое техзадание, то можете сразу перейти к последнему шагу и прикрепить файл с техзаданием в соответствующем поле.
* Желаемый цвет



* Размеры одной половины занавеса (м)

 Ширина х Высота

* Материал занавеса

Бархат х/б с фабричной огнезащитной обработкой. 

Бархат из трудновоспламеняемых волокон (Trevira CS)

Другой желаемый материал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

* Плотность занавеса

                                                                                                                                                           350 380 400 450 500 520 550 565 600 770

* Коэффициент складки занавеса

 2,2

* Подкладка занавеса

ДаНет

* Оформление нижней части занавеса (Бахрома, тесьма)

Да

Нет

* **2. Арлекин**
* Размеры арлекина (м)

 Ширина х Высота

* Материал арлекина

Бархат х/б с фабричной огнезащитной обработкой.Бархат из трудновоспламеняемых волокон (Trevira CS)

* Плотность арлекина

                                                                                                                                                           350 380 400 450 500 520 550 565 600 770

* Коэффициент складки арлекина

 2,2

* Подкладка арлекина

Да 

Нет

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

* **3. Падуги**
* Размеры падуги (м)

 Ширина х Высота

* Количество падуг (шт.)



* Материал падуг

Ткань декоративная светонепроницаемая «Блэкаут» из трудновоспламеняемых волокон

* Плотность падуг

                                     

 260

 270

* Коэффициент складки падуги

 2,2

* Подкладка падуг

Да 

Нет 

* **4. Кулисы**
* Размеры кулисы

 Ширина х Высота

* Количество кулис (шт.)



* Материал кулис

Ткань декоративная светонепроницаемая «Блэкаут» из трудновоспламеняемых волокон

* Плотность кулис

                                     

 260

 270

* Коэффициент складки кулис

 2

* Подкладка кулис

Да

Нет

* **5.Задник**
* Размеры задника (м)

 Ширина х Высота

* Материал задника

Ткань декоративная вуаль из трудновоспламеняемых волокон 

Ткань декоративная светонепроницаемая «Блэкаут» из трудновоспламеняемых

Волокон 

Плотность задника



* Коэффициент складки задника
*  2
* **6. Дорога раздвижки занавеса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Требуется**
 | **Длина** | **Количество** |  |
|  |  |  |  |

 В метрах в штуках

**Новая дорога АРЗ** 

**Ремонт, профилактика дороги АРЗ**

**Модернизация дороги АРЗ**